№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Турник детский «Лев» (СЭ082)
	шт	1	Общие требования	Должны быть выполнены в виде сборной металлической конструкции с фанерными накладками с двусторонними изображениями выполненными методом прямой УФ печати и покрытыми лаком.		
				Особенности конструкции	Состоит из трех элементов: ножки (стойки) – 2 штуки, перекладина – 1 штука, собираемых между собой при помощи четырех болтов.		
				Размеры:			
				- длина	1083	мм	
				- ширина	472	мм	
				- высота	1500	мм	
				Цвет каркаса	Серый или белый		
				Материал перекладины	Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной – 1000 мм. Проушины стальные размером 95х35х3 мм – 2 штуки, с двумя отверстиями диаметром 10 мм под крепеж и центральным отверстием диаметром 28 мм под установку трубы.	мм	
				Материал стоек	Труба 60х30х2	мм	
				Материал разукосов стоек	Труба 30х30х2	мм	
				Материал накладок 	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.	мм	
				Сборочные болты	Болт M8х25 (полн.резьба) DIN 933 – 4 штуки
Пластиковые заглушки составные – 4 штуки		
				Высота установки перекладины	1300	мм	
				Все металлические детали	Порошковая полиэфирная краска		
				Окраска фанеры	Покрыта акриловым грунтом, по которому нанесен с двух сторон цветной рисунок методом прямой УФ печати. Сверху рисунок в целях защиты покрыт лаком.