№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Ограждение мусоросборника 3П
(Б048)

	шт

	1

	Назначение	Ограждение мусоросборника 3П предназначено для установки на придомовых территориях		
				Ширина	Не менее 1980		
				Длина	Не менее 4600 		
				Высота 	Не менее 2200		
				Боковые стенки	Размер 1700х20х2204, количество 2 штуки		
				          Материал каркаса		Профильная труба 40х20х1,5 и круг  d=10 мм.	мм	
				          Облицовка каркаса	Профлист, окрашенный полиэфирной краской С8	мм	
				          Конструктив	В верхней части стенки, начиная с высоты 1640 мм от земли, до самой опоры кровли, выполнено окно, зарешеченное кругом, с шагом 270 мм друг от друга.		
				Задняя стенка	Размер 4460х20х1940, количество 1 штука. Состоит из трех модулей, соединяемых между собой на болтах.	мм	
				          Материал каркаса		Горизонтальные связи - профильная труба 40х20х1,5, вертикальные связи – профильная труба 20х20х1,5 мм, в верхней части окно зарешеченное кругом D=10, с шагом 270 мм друг от друга.	шт	
				          Облицовка каркаса	Профлист, окрашенный полиэфирной краской С8 	шт	
				Ворота	Размер створки 1445х1800, размер добора – 1800х770 мм. Количество 2 штуки		
				          Материал каркаса		Профильная труба 40х20х1,5, профильная труба 20х20х1,5 мм, в верхней части окно зарешеченное кругом D=10, с шагом 270 мм друг от друга. Петли гаражные D=25, L=120 мм		
				          Облицовка каркаса	Профлист, окрашенный полиэфирной краской С8 		
				Планка над воротами	Размер 4460х250х20, количество 1 штука, состоит из двух модулей.	мм	
				          Материал каркаса		Профильная труба 40х20х1,5 и 20х20х1,5 мм.	шт	
				          Облицовка каркаса	Профлист, окрашенный полиэфирной краской С8 		
				Кровля	Размер 4440х2000х40, количество 1 штука. Состоит из 2 модулей.	мм	
				          Материал каркаса		Профильная труба 40х20х1,5	шт	
				          Облицовка каркаса	Профлист, окрашенный полиэфирной краской С8 		
				Крепеж профнастила	Саморез кровельный по металлу 4,8х30 – 150 штук		
				Сборка 	Сборка осуществляется на болтах		
				Монтаж	Осуществляется на анкерах