№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Мост подвесной «Динозаврик» (ЭЛ040)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде металлической конструкции с подвесными ступенями и двумя входами, собираемыми между собой на болтах.
		
				Размеры комплекса:			
				- длина	2410 (+/-20)	мм	
				- ширина	950 (+/-20)	мм	
				- высота над уровнем земли	2034 (+/-20)	мм	
				- глубина бетонирования стоек	до 500	мм	
				Составные элементы:			
				Высокий вход:	1	шт	
				материал стоек 	Профильная труба 60х60х2, ГОСТ 13663-86. Количество – 2 штуки. На трубах сделаны отверстия, для соединения стоек со входами и арочной накладкой.		
				длина	2100	мм	
				материал накладок входа	Фанера березовая, влагостойкая, сорт 2/2, толщиной 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество – 2 шт.		
				размер накладок	1150х500	мм	
				материал полуарки входа	Фанера березовая, влагостойкая, сорт 2/2, толщиной 15 мм. Кол-во – 2 шт. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Полуарки собираются в целую арку с помощью накладки из фанеры ФСФ 9 мм закрепляющей их по центру.		
				размер накладок полуарок	475х500	мм	
				размер скрепляющей накладки	267х283	мм	
				материал ступеней	Фанера ламинированная, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм. Количество – 2 шт.		
				размер ступеней	730х150	мм	
				Низкий вход:	1	шт	
				материал стоек 	Профильная труба 60х60х2, ГОСТ 13663-86. Количество – 2 штуки. На трубах сделаны отверстия, для соединения стоек со накладками входа.		
				длина	1694	мм	
				материал накладок входа	Фанера березовая, влагостойкая, сорт 2/2, толщиной 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество – 2 шт.		
				размер накладок	1150х500	мм	
				материал ступеней	Фанера ламинированная, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм. Количество – 2 шт.		
				размер ступеней	730х150	мм	
				Подвесной мост:	1	шт	
				     конструкция	Представляет собой две панели «Общая» соединенные горизонтальными связями. Панель «Общая» изготовлена из профильной трубы 30х30х1,5 и круглой трубы 28х3,2 мм. Горизонтальные связи представлены перилами в кол-ве 4 штук и длиной 1440 мм. Материал изготовления перил труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75. В нижней панели «Общая» соединены между собой при помощи двух труб 30х30х2 ГОСТ 8639-88. Длина труб 1440 мм. Конструкция представляет собой параллелепипед. 
К нижней трубе приварены 4 рым-гайки, в которые на карабинах закреплены цепи. С той же целью, к панели общей приварены по 2 рым-гайки. Эти цепи формируют горизонтальный подвес и леера. На горизонтальных подвесах закрепляются элементы подвесного пола из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм		
				габариты элементов пола	600х160	мм	
				количество элементов пола	8	шт	
				длины цепей	L=196 мм – 16 шт
L=1411 мм – 2 шт		
				     крепление к стойкам	Крепятся – панели «Общая» при помощи 4 болтов М8 каждая и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек		
				     боковые накладки	Накладка «Боковина». Фанера березовая, влагостойкая, сорт 2/2, толщиной 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество – 2 шт. 
Накладка «Динозаврик». Фанера березовая, влагостойкая, сорт 2/2, толщиной 9 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество – 2 шт. 		
				габариты	1410х600 – накладка «боковина»
450х504 – накладка «Динозаврик»		
				Соединения элементов между собой	Болтовые, болтами М8х50		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской, метизы - оцинкованы		
				Все фанерные детали	Окрашены акриловой краской по выравнивающему грунту.		
				Установка	Бетонирование центральной стойки на глубину 500 мм.