№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Детский игровой комплекс «Горная зебря»
(КД081)
	шт	1	Назначение	Должен быть предназначен для использования детьми от 5-х лет до 12 лет. Детский игровой комплекс «Горная зебра» соединил в себе змеевидный рукоход, лаз, лестницу и горку.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3624	мм	
				- ширина	3461	мм	
				- высота	2878	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				Стойки 	10	шт.	
				     материал стоек	из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. Столбы загрунтованы и окрашены краской на водной основе с защитными свойствами. Снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником сечением не менее Ø 32 мм, который должен бетонироваться в землю на глубину не менее 400 мм.		
				     длина стоек с подпятником	8 шт – 2810 мм
2 шт – 1423 мм	мм	
				Купол	1	шт	
				    Материал	Труба ВГП 25х3,2		
				    Конструкция	Выполнен в виде четырех дуг сходящихся с четырех сторон к одному центру. Каждая из дуг закрепляется на стойке. Таким образом дуги формируют купол башни.
Радиус дуг – 464 мм.		
				Дуга			
				     Материал	Труба ВГП 25х3,2		
				     Конструкция	Выполнен в виде дуги, и устанавливается  от стойки к стойке.
Радиус дуги – 350 мм.		
				Панель «Вертикальная»	2	шт	
				     Материал	Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм, труба профильная 25х25х1,5.		
				     Форма	Состоит из трех изогнутых штакетин, расположенных на двух поперечных лагах из профильной трубы. Размеры штакетин 176х650 мм. Длина лаг – 600 мм.
Изгиб штакетин выполнен по радиусу 655 мм.		
				Горка Н=1250	1	шт	
				       Материал	Боковины ската – фанера влагостойкая толщиной 24 мм, стяжки ската – профильная труба 25х25х1,5, скат лист высоколегированной хромоникелевой нержавеющей стали марки AISI 304.		
				       Размер элемента	2118х600х2268	мм	
				       Конструкция	Два ската формируют профиль горки. В скатах выполнены прорези, в которые крепится лист нержавеющей стали шириной 500 мм. длина листа в развертке – 2500 мм. Лист предварительно изогнут по форме прорезей. Под листом закрепляются стяжки в количестве  8 шт. К нижней стяжке приварены участки трубы, формирующие ножки ската горки. Длина ножек 500 мм. К верхней части бортов ската прикручены две защитные боковины. Размер боковин – 399х690 мм. Боковины выполнены из фанеры марки ФСФ, толщиной 15 мм. Боковины стянуты между собой в верхней части перекладиной ограничителем.		
				Лестница Н=1250	1	шт	
				       Материал	Перила и боковины лестницы - Фанера марки ФСФ, толщиной 18 мм. Ступени – фанера ламинированная толщиной 15 мм. Стяжки – профильная труба 25х25х1,5.		
				       Размер	600х900х1950		
				       Конструкция	Лестница и перила связываются в единую конструкцию, благодаря стойкам комплекса. Перила представляют собой два параллелограмма со сторонами 135х1406 мм. 
Борт лестницы выполнен в виде боковин вписывающихся в параллелограмм со сторонами 237х1360 мм, имеющий в верхней части прорези для крепления к площадке. 
Боковины стянуты тремя составными ступенями. Ширина ступеней 180 мм. Каждая ступень опирается на подступенок высотой 80 мм. Верхняя и нижняя ступени дополнительно стянуты с боковинами стяжками из профильной трубы.		
				Площадка двойная	1	шт	
				     Материал	Ламинированная фанера толщиной 15 мм с сетчатым покрытием.		
				     Конструкия	Площадка представляет собой конструкцию, собранную из элементов. Основной элемент – покрытие площадки. Представляет собой прямоугольник со сторонами 1500х800 мм. В углах прямоугольника и по центру длинных сторон вырезы под крепление стоек комплекса. По четырем сторонам покрытие опирается на фанеру собранную между собой в пазы, и формирующую опорные ребра жесткости. Такие же ребра жесткости расположены по центру площадки. Ширина ребер жесткости – 100 мм. Всего ребер жесткости – 7 штук.		
				Спуск Змейка Н=1250	1	шт	
				     Габариты	2550х735х370	мм	
				     Материал	Труба ВГП 25х3,2 Ст 3 ГОСТ 380-2005 и труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75		
				     Конструкция	Несущая труба элемента выполнена из ВГП25х3,2. Высота ее вместе с подземной частью 2500 мм. К верхней части трубы приварена полуокружность диаметром 700 мм. Несущая труба приварена к центру полуокружности перпендикулярно ее плоскости. Длина полуокружности в развертке – 1140 мм. К концам полуокружности перпендикулярно ее плоскости приварены пластины с двумя отверстиями на каждой.
На высоте 250 мм от места соединения полуокружности с несущей трубой к трубе приварен П-образный калач. Ножки калача имеют длину 266 мм, перекладина – 326 мм. Калач выполнен из трубы ВГП 20х2,8. Калачи располагаются вдоль несущей трубы змеевидно, таким образом, чтобы нижняя ножка верхнего калача переходила в верхнюю расположенного ниже. Всего калачей – 5 шт. 		
				Рукоход Змейка	1	шт	
				     Габариты	1640х841х150	мм	
				     Материал	Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262-75и труба ВГП 25х23,2 ГОСТ 3262-75		
				     Конструкция	Рукоход представляет собой две несущих трубы основания (ВГП32х3,2) связанные между собой калачами и стяжками из трубы ВГП 25х3,2.
Длина несущих труб основания в развертке – 1890 мм. Концы труб загнуты в одну сторону. Длина с загнутыми концами – 1628 мм. Концы несущих труб развернуты в конструкции наружу и к ним приварены крепежные пластины.
Соединены несущие трубы между собой отрезками трубы ВГП 25х3,2 длиной 245 мм. Всего таких участков – 5 штук. С наружной части несущих труб, в продолжение отрезков, приварены четыре П-образных калача. Ножки калача имеют длину 266 мм, перекладина – 331 мм. Калач выполнен из трубы ВГП 25х3,2. Калачи располагаются вдоль несущих труб змеевидно, таким образом, чтобы нижняя ножка одного калача переходила в отрезок, а он, в свою очередь в верхнюю другого.		
				Ручка П образная	6	шт	
				     Габариты	409х150х95	мм	
				     Материал	Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ3262-75		
				     Конструкция	Ручка выполнена в виде П-образного калача. Ножки калача имеют длину 150 мм, перекладина – 400 мм. К концам калача приварены пластины для крепежа ручки к стойкам комплекса.		
				Перекладина L=600	10	шт	
				     Габариты	600х30х90	мм	
				     Материал	Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75		
				     Конструкция	Перекладина выполнена в виде прямого участка трубы. С приваренными по краям пластинами для крепежа ее к стойкам комплекса.		
				Окраска металла	Порошковая полиэфирная краска		
				Окраска фанеры ФСФ	Акриловая краска по выравнивающему грунту		
				Крепеж	Сборка данного комплекса должна осуществляться с помощью крепежных оцинкованных саморезов (глухарей) Din 571.    .
		
				Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов должен быть в диапазоне не уже, чем	От -50 до +50	°С