№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Спортивный комплекс «СГК-15»
(КС022)
	шт	1		Спортивный комплекс для детей в возрасте от 6 до 12 лет, включающий следующие снаряды: шведскую стенку, элемент кольца, элемент Лесенка и элемент Канат.		
				Длина	2000	мм	
				Ширина	2000	мм	
				Высота	2400 (над уровнем земли)	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				- Панель Шведские стенки	1	шт	
				     Габарит панели	3200х2000х60	мм	
				     материалы			
				         боковые стойки	труба профильная 60х60х2, длиной 3200 мм, количество – 2 шт		
				         центральная стойка	труба круглая 41х3,2 мм, длиной 3200 мм, количество – 1 шт		
				         перекладины	труба круглая 28х2,8 мм, длиной 920 мм, количество – 18 шт		
				         конструктив	Две стойки из профильной трубы 60х60, по краям, и стойка из круглой трубы 41х3,2 в середине, связывают между собой два ряда по 9 штук перекладин из круглой трубы 28х2,8. Расстояние между перекладинами 250 мм. В верхней части боковых стоек установлены узлы крепления перекладин с элементами с отверстиями в них диаметром 9 мм. Узлы изготовлены из угловой стали 40х40х4.		
				- Панель с кольцами	1	шт	
				     размеры	3200х2000х60	мм	
				     материалы			
				         стойки	труба профильная 60х60х2, длиной 3200 мм, количество – 2 шт		
				         перекладина верхняя	труба профильная 60х60х2, длиной 1880 мм, количество – 1 шт		
				         перекладина нижняя	труба круглая 21х2,8 мм, длиной 1880 мм, количество – 1 шт		
				         кольца	труба круглая 21х2,8 мм, диаметр кольца – 200 мм, в верхней части приварена проушина для крепления карабина цепи.		
				         цепь	Цепь грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности в соответствии с ГОСТ 52169-2012 - Т8, оцинкованная, звено 6х18.		
				     конструктив	Две стойки длиной, связаны между собой, в верхней и нижней части, перекладинами. Высота установки нижней перекладины на высоте 100 мм от нижней части стойки. 
Высота установки верхней перекладины на высоте 0 мм от верхней части стойки.
К верхней перекладине приварены рым-гайки М8, DIN582, на расстоянии 690 мм от ее краев.
На рым-гайках закрепляются цепные подвесы колец.		
				- Перекладина с канатом	1	шт	
				     материалы			
				         перекладина	труба профильная 60х60, длиной 1880 мм		
				         канат	х/б толщиной 40 мм.		
				     конструктив	Перекладина каната имеет по центру крепление из рым-гайки М8, DIN582, к которой, на карабине, цепляется верхняя часть каната. 		
				     размеры	1880х60х60	мм	
				- Перекладина с лестницей	1	шт	
				     материалы			
				         перекладина	труба профильная 60х60, длиной 1880 мм		
				         направляющие (тетива)  лестницы	Цепь грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности в соответствии с ГОСТ 52169-2012 - Т8, оцинкованная, звено 6х18. Длина – 2815 мм.		
				         ступени	труба круглая 28х2,8 мм. Длина 480 мм.		
				     конструктив	К центральной части перекладины на расстоянии 690 мм от краев, приварены 2 рым-гайки М8, DIN582, к которым, карабинами, цепляются цепи тетивы лестницы. К тетиве лестницы на 500 мм от низа перекладины, закреплена первая ступень из трубы 28х2,8 мм. Далее, через каждые 288 мм, крепятся еще 6 ступеней. Низ тетивы, 340 мм, закапывается в грунт и бетонируется.		
				     размеры	1880х60х60	мм	
				Окраска	Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской.		
				Монтаж	Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм