№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Спортивный комплекс «СГК-41»
(КС066)

	шт	1		Спортивный комплекс для детей в возрасте от 10 лет, включающий следующие снаряды: шведскую стенку, три турника, канат, кольца, прямую и наклонную скамьи для пресса		
				Длина	4862	мм	
				Ширина	3291	мм	
				Высота	2502 (от уровня земли)	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				- Столбы 	12	шт	
				длина столбов	3200 мм – 2 штук
3100 мм – 6 штука
1000 мм – 2 штука
800 мм – 2 штуки		
				материалы	Труба профильная 80х80х3, пластиковые заглушки торцевые, полоса 80х6		
				конструктив	Столб, с отверстиями диаметром 11 мм, для крепления навесных элементов, с торцевой пластмассовой заглушкой торцевого верхнего отверстия, с подпятником из полосы 80х6 длиной не менее 120 мм. Каждый из столбов рассверливается индивидуально, в зависимости от места в составе комплекса.		
				- Скамья для пресса	2	шт	
				длина	2000		
				ширина	525		
				высота	80		
				материал перекладины сидения	Труба сечением 22 мм с толщиной стенки 2,8 мм, с торцевой резьбой М8.		
				материал перекладины (зацепа)	Труба сечением 40 мм с толщиной стенки 3,2 мм, длиной 1200 мм, с торцевыми пластинами 		
				материал сидения	Клееный брус из древесины хвойных пород, сорта «А», сечением 80х80 мм, длиной 2000 мм. 		
				разделители бруса	Кольцо из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, наружным диаметром не менее 70 мм, с внутренним центральным отверстием диаметром 24 мм. 		
				количество брусьев в составе сидения скамейки	4	шт	
				количество разделителей	10	шт	
				крепление к стойке	Болтовое, сквозное через стойку		
				наклон скамеек	00 и 720		
				количество контрпластин	2	шт	
				уклон скамеек	00 и 720		
				- Перекладина	3	шт	
				длина	1200	мм	
				ширина	55	мм	
				высота	155	мм	
				материалы	Труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	С обеих сторон, к перекладине приварены крепежные пластины толщиной 4 мм, изготовленные методом лазерной резки, и имеют вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 34 мм, для установки трубы перекладины.
Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10.  
Высоты перекладин:
- 2100 мм;
- 2350 мм;
- 2400 мм.		
				количество контрпластин	2	шт	
				- Панель шведской стенки	1	шт	
				длина	2100	мм	
				ширина	1200	мм	
				высота	55	мм	
				материалы	труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами размером 155х55х4 (R=27,5)		
				количество ступеней	8	шт	
				конструктив	Верхняя и нижняя ступени длиной 1200 мм, связаны между собой двумя тетивами лесенки длиной 2069 мм. Расстояние между тетивами 769 мм. Между тетивами располагаются 6 оставшихся ступеней лестницы. Расстояние между ступенями – 274 мм. К концам верхней и нижней ступеней приварены пластины размером 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 34 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы ступени. 
Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10  		
				количество контрпластин	4	шт	
				- Перекладина с кольцами	1	шт	
				длина	1200	мм	
				ширина	752 (от верхней части перекладины до низа колец в натянутом состоянии)	мм	
				высота	55	мм	
				материалы			
				перекладина	Труба профильная 40х40х2, труба круглая d=28 с толщиной стенки – 2,8 мм, проушины из листовой стали толщиной 4 мм, размером 155х55 мм (проушины изготовлены при помощи лазерной резки, что обеспечивает чистоту торцов металла)		
				подвес колец	Цепь грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности в соответствии с ГОСТ 52169-2012 - Т8, оцинкованная, звено 6х18, длиной не менее 400 мм		
				кольца	Труба диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				конструктив	Кольца в верхней части оснащены трубкой диаметром  21 мм. Такие же трубки установлены на перекладине. В трубках просверлены отверстия под болт М6. Край цепи опускается в трубку, и фиксируется болтом М6. Расстояние между подвесами цепи – 474 мм. Диаметр колец – 241 мм по наружнему радиусу. Концы перекладины оснащены пластинами проушинами, с двумя отверстиями по центральной оси, диаметром 11 мм.
Расстояние между отверстиями – 95 мм. Пластины-проушины вырезаны из листового металла методом лазерной резки, и имеют по краям закругления R=27,5,
Высота колец от уровня земли – 1720 мм		
				количество контрпластин	2	шт	
				- Перекладина с канатом	1	шт	
				длина	1200	мм	
				ширина	200 	мм	
				высота	55	мм	
				перекладина	Труба профильная 40х40х2, проушины из листовой стали толщиной 4 мм, размером 155х55 мм (проушины изготовлены при помощи лазерной резки, что обеспечивает чистоту торцов металла)		
				подвес каната	Рым-гайка М8		
				канат	D=30, L=2000 мм, хлопчатобумажный		
				конструктив	Канат крепится к рым гайке при помощи карабина. Концы перекладины оснащены пластинами проушинами, с двумя отверстиями по центральной оси, диаметром 11 мм.
Расстояние между отверстиями – 95 мм. Пластины-проушины вырезаны из листового металла методом лазерной резки, и имеют по краям закругления R=27,5,		
				количество контрпластин	2	шт	
				Болты и гайки крепления	Болт М10х105.01 Din 933 – 36 штуки
Гайка М10 Din 985 – 36 штук
Шайба 10 Din 9021 – 72 штук
Болт М8х35 Din 933 – 8 штуки
Шайба М8 Din 9021 – 8 штуки
		
				Защита трубы от сминания	В целях защиты трубы от сминания, при затягивании болтов применяются контр-пластины. Столб фактически зажимается между крепежной пластиной навесного снаряда, и контрпластиной, устанавливаемой с обратной стороны столба. Крепежный болт проходит через тело столба и стягивает между собой две пластины – крепежную и контрпластину. Контрпластина изготавливается методом лазерной резки из листовой стали толщиной 4 мм, и имеет 2 отверстия расположенные вдоль центральной оси, диаметром 11 мм, на расстоянии 90 мм друг от друга.		
				Общее количество контрпластин	18	шт	
				Зашита крепежа	Закрыты сферическими пластиковыми колпачками – 72 штук		
				Окраска	Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской, дерево окрашено цветным акриловым лаком.		
				Монтаж	Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм бетоном марки М150-300