№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Стенка для метания мяча М1 (СЭ156)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде щита с кругами мишенями на двух стойках опорах 		
				Размеры комплекса:			
				- длина	Не менее 1,15	м	
				- ширина	Не менее 0,9	м	
				- высота	Не менее 1,8	м	
				Материал щита	Фанера влагостойкая толщиной 18 мм		
				Кольца мишени	Напечатаны на щите при помощи прямой ультрафиолетовой печати		
				Размер центрального круга	D=200	мм	
				Ширина колец	100	мм	
				Цвет щита	Желтый		
				Цвет колец	Красный, зеленый, желтый		
				Цвет центрального круга	Синий		
				Количество опор	Должно быть 4	шт.	
				Материал опор	Профильная труба сечением 60х30		
				Крепление	Щит закреплен боковинами между двумя стойками, насквозь при помощи болтов М10		
				Торцы стоек	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Окрашены порозаполняющей акриловой грунтовкой, рисунок кругов нанесен при помощи прямой УФ печати и покрыт сверху слоем акрилового лака.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 500 мм бетоном М300