№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Скамейка детская «Рыбка»
(СП185)

	шт

	1

	Назначение	Скамья на сварном металлическом каркасе с сидением из доски и боковыми накладками в виде двух китов. Скамья не имеет спинки.		
				Длина	Не менее 1,548	м	
				Ширина	Не менее 0,813	м	
				Высота 	Не менее 1,009	м	
				Каркас скамьи	
				Материал	Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм		
				Длина стоек	850	мм	
				Количество стоек	4	шт	
				Расстояние между стойками боковины 	309 мм в верхней части и 597 мм в нижней части	мм	
				Длина боковой перемычки	415	мм	
				Расстояние между двумя боковыми стойками	1440	мм	
				Длина перемычек между боковыми стойками	1440	мм	
				Количество перемычек между боковыми стойками	3	шт	
				Длина опоры спинки скамейки	396	мм	
				Угол наклона спинки	1600		
				Длина направляющих сидений	464	мм	
				Сидение и спинка	
				Материал	Доска сухая, строганная, хвойных пород, не ниже «А» класса (1 сорт).		
				Сечение доски	35х140	мм	
				Длина доски	1500	мм	
				Количество досок на скамейке	3	шт	
				Количество досок на спинке	2	шт	
				Боковины	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Размер	956х813	мм	
				Количество	2	шт	
				Рисунок	Пятицветный, по трафарету		
				Прочее	
				Метизы			
				Болт М6х70, DIN603	10	шт	
				Болт М6х60, DIN603	6	шт	
				Шайба плоская увелич. М6 DIN9021	16	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	16	шт	
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи сварки		
				Каркас	Должен быть окрашен порошковой эмалью		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным акриловой лаком в два слоя		
				Фанерные боковины	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Стойки бетонируются на глубину до 400 мм бетоном М300