№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Воркаут-комплекс ВА083 (для колясочников) (ВА083)
	шт	1	Общие требования	Комплекс состоит из брусьев изогнутых, брусьев в подъем со скамьей, шведской стенки и трех турников. Дополнительно комплекс оснащен перилами вертикальными для удобства колясочников. Крепление элементов к стойкам происходит при помощи специальных двусоставных хомутов.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	5028	мм	
				- ширина	2928	мм	
				- высота	2645 (от уровня земли)	мм	
				Столбы	В кол-ве 14 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм. Длина столбов:
– 3300 мм – 4 шт.
- 2500 мм – 1 шт.
- 2100 мм – 1 шт.
- 2000 мм – 1 шт.
- 1800 мм – 4 шт.
- 1000 мм – 1 шт.
 Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.		
				Перекладины	В кол-ве 3 шт. должны быть длиной не менее 1200 мм и изготовлены из трубы диаметром не менее 34 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Перекладины должны иметь на концах отверстия, и крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.		
				Шведская стенка	В кол-ве 1шт. Должен быть длиной 2000 мм из трубы диаметром не менее 34 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм. Закреплен на двух столбах при помощи четырех зажимов. Расстояние между вертикальными направляющими  - 800 мм. Расстояние между ступенями лестницы – 386 мм. Количество ступеней – 6 штук. Длина двух крайних ступеней – 1200 мм. Длина четырех внутренних ступеней – 800 мм.		
				Жердь брусьев вертикально изогнутая	В кол-ве 2 шт. должны быть длиной не менее 1711 мм и изготовлены из трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба согнута в S-образную форму. Концы жерди должны иметь на концах отверстия. Крепятся к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму жерди. 		
				Жердь брусьев горизонтально изогнутая	В кол-ве 2 шт. должны быть длиной не менее 1711 мм и изготовлены из трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба согнута в S-образную форму. Концы жерди должны иметь на концах отверстия. Крепятся к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму жерди.		
				Жердь брусьев наклонная	В кол-ве 2 шт. должны быть длиной не менее 1710 мм и изготовлены из трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба согнута в S-образную форму и должна обеспечивать подъем брусьев под углом 180. Концы жерди должны иметь на концах отверстия. Крепятся к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму жерди.		
				Поручень L=1800	В кол-ве 2 шт. должны быть длиной не менее 1800 мм и изготовлены из трубы диаметром не менее 34 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Концы поручня должны быть загнуты в одну сторону и иметь на концах отверстия. Крепятся к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины. Расстояние между поручнем и стойкой 125 мм.		
				             Скамья	В кол-ве 1 шт. должна быть длиной 1500 мм и изготовлена из четырех, клееных, двухламельных, деревянных брусьев сечением не менее 80х80 мм, закрепленных на перекладинах из трубы диаметром не менее 34 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм. Располагается между 4 столбов. Брусья, формирующие сидение скамейки, должны быть разделены между собой, для свободного стока воды, круглыми шайбами из фанеры ФСФ толщиной 9 мм, и диаметром 70 мм		
				Зажимной элемент (хомут)	В кол-ве 16 штук. Алюминиевый разборный хомут предназначен для крепления горизонтальных высокопрочных труб диаметром 34 – 42 мм толщиной стенки до 4 мм на вертикальных стальных опорах диаметром 89 мм толщиной стенки до 3,5 мм на произвольно выбранной потребителем высоте путем обжима несущей трубы двумя половинами хомута. 
Хомут 89/34 – 18 шт.
Хомут 89/42 – 12 шт.		
				Покрытия	Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы.		
				Монтаж 	Производится бетонированием стоек на глубину до 700 мм