№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Мишень для бросания мяча «Петушок» (СЭ137)
	шт	1	Общие требования	Должна быть выполнен в виде петушка.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	Не менее 1,785	м	
				- ширина	Не менее 0,314	м	
				- высота	Не менее 1,879	м	
				Должна представлять собой	Перевернутую трапецию из трубы ВГП 20, основание которой вписано в окружность из пары труб ВГП 15, диаметром 1000 мм. В задней части к окружности приварены три кольца формирующие хвост петуха, в передней приварено одно кольцо, формирующее голову.		
				Габариты колец хвоста	2 штуки диаметром по 300 мм и 1 штука диаметром по 400 мм, выполнены из трубы ВГП 15.		
				Габариты колец головы	1 штука диаметром по 500 мм, выполнены из трубы ВГП 15.		
				На кольце головы	Размещены выполненные из круга диаметром 10 мм стилизованные гребешок, клюв и борода.		
				Установка	Производится путем бетонирования стойки на глубину не менее 300 мм		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10