№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1\	Бум детский «Забавный змей» (СЭ237)

	шт	1	Назначение	Бум-дорожка состоит из фанерного тела «змеи» с размещенными на нем рисунком выполненным методом прямой УФ печати.		
				Длина	2162	мм	
				Ширина	745	мм	
				Высота	330	мм	
				Материал опорных стоек	Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262-75		
				Длина стоек	700	мм	
				Толщина стенки трубы	1,5 	мм	
				Конструкция стоек	В верхней и нижней части к трубе приварены стальные пластины. В нижней части из полосы 40х4 длиной 100 мм. В верхней части пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=43 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10.		
				Материал туловища	Фанера водостойкая березовая толщиной  18 мм, ГОСТ 3916.1-96, сорт 2/2.		
				Габариты туловища	2162х745	мм	
				Форма туловища	Извилистое, с тремя изгибами и увеличенной головой.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все детали из фанеры	Окрашены акриловой грунтом, по которому нанесен методом прямой УФ печати рисунок змеи, с акцентированными под ступню ребенка пятнами. Сверху рисунок в целях защиты покрыт лаком.		
				Установка	Осуществляется путем бетонирования стоек на глубину не менее 400 мм.